===========================================================================

                 Android（安卓）手机操作系统监控软件说明
                                        ------ (以HTC magic为例）
===========================================================================

==>安装：
       1、将客户端文件复制到手机储存卡。
       2、在手机操作界面找到手机监控软件，点击安装，可执行文件为APK格式）。

==>操作：
       找到手机内的软件图标，图标为球形摄象头样式，点击进入后，出现登陆界
面。
 一、登陆界面详解：
       1、History----历史记录信息，点击此处后显示之前登录过的用户信息，用
户登陆之后，登陆信息将独立自动保留在此处，并支持删除。
       2、IP----请在此输入准备连接的DVR域名或者IP地址+DVR端口(使用在局域
网络或固定IP外网时)。(若使用自带域名连接，需输入www.dvrserver.net:12A3456
，其中12A3456为机器设备号，该设备号唯一；若使用IP地址+DVR端口号，则输入内
网IP或外网固定IP+DVR端口号连接。)
       3、User name----输入相对应的用户用户名( DVR出厂默认超级用户名为ADM
IN0；普通用户名为USER01)，输入用户名时必须大写输入。
       4、Password----输入该用户名对应的密码。
       5、Frame rate----现场预览帧率，在此手动输入手机监控时显示画面帧数，
建议使用5~8帧观看，效果更佳。
       6、Default camera----缺省通道，可手动输入1~4通道中任意通道编号，如
果要切换到其它通道，请在进入监控播放界面后再行切换。
       7、Enter----若确认登陆用户信息正确之后点击确认按钮，可进入播放界面。
       8、Delete----清除当前显示域名的历史信息。
       9、Exit----退出手机监控软件。
       点击Enter后，如果连接成功，进入以下播放界面，在播放界面的下方有一排
操作按钮，从左至右相对应的功能如下：

 二、播放界面详解；
       1、通道切换----在此可进行1~16路监控通道的切换，需要注意的是如果所登
入DVR只支持4路，那么选择切换5至16通道时点击无效。
       2、抓拍----可进行抓拍当前播放画面的照片。
       3、全屏显示----全屏显示当前播放画面。
       4、云台控制----使用超级用户才能控制云台操作，普通用户无权限控制云台
操作。使用超级用户的登入后，可在此处进行控制云台的操作，点击云台图标后，会
在播放界面的上方及下方各出现
==>上方控制按钮的功能是预置点的相关操作，从左至右的操作功能如下：
        （1）Data----预置点位置序号，可进行设置。
        （2）Speed----云台的转动速度：范围是1~30之间,1为最慢，30为最快。
        （3）预置点设置（齿轮形按钮）----选择好预置点序号，点击此按钮后可
设置成功定义预览点。
        （4）预置点预览----设置好预置点后，选择对应的预置点序号，再点击此
按钮，能迅速将监控画面移至对应的预置点。或者使用该预置点预览可实现巡航功能
(需要云台支持)。
==>左边的功能是云台的控制按钮，从上往下依次为：
        （1）、（2）、（3）、（4）为控制云台的上、下、左、右；
        （5）、（6）为控制云台监控镜头的拉远，拉近。
        （7）为云台的自动转动按钮。（8）为停止云台的转动。
       5、冻结当前界面----点击后，界面进入锁定状态，此时在解锁前按其它按键
无效，再次点击可解除锁定。
       6、退出----退回播放界面，回到之前的登陆界面，方便切换其它DVR或用户。

===========================================================================