===========================================================================

                                                      Blackberry黑莓手机监控软件使用说明

===========================================================================

==>Blackberry黑莓手机监控软件安装：

1. 使用Blackberry黑莓手机套件将手机监控软件安装在手机上。
2. 在使用该手机软件之前，请确认手机连接网络方式(GPRS或3G或Wi-Fi)正常。

Blackberry黑莓手机监控软件操作：

一、登陆界面：
        选择并点击“MEye”图标后，进入登录页面，详解如下：
        IP----请在此输入准备连接的DVR域名或者IP地址+DVR端口(使用在局域网络或固定IP外网时)。
(若使用自带域名连接，需输入www.dvrserver.net:12A3456，其中12A3456为机器设备号，该设备
唯一；若使用IP地址+DVR端口号，则输入内网IP或外网固定IP+DVR端口号连接。)
        User name----输入相对应的用户用户名( DVR出厂默认超级用户名为ADMIN0；普通用户名为
USER01)，输入用户名时必须大写输入。
        Password----输入该用户名对应的密码。
        Farme rate----现场预览帧率，在此手动输入手机监控时显示画面帧数，建议使用5~8帧观看，
效果更佳。
        Default camera----缺省通道，可手动输入1~4通道中任意通道编号。如果要切换到其它通道，
请在进入监控播放界面后再行切换。
        Netword type----选择合适的网络连接。
        Enter----若确认登陆用户信息正确之后点击确认按钮，可进入播放界面。
        List----历史记录信息，点击此处后显示之前登录过的用户信息，用户登陆之后，登陆信息将独
立自动保留在此处，并支持删除。
        EXIT----退出手机监控软件。
                
 二、进入监控界面后功能键使用：
        输入无误后点击Enter进入现场预览界面，功能操作说明具体如下：
在现场监控预览状态下，点菜单键进入帮助信息(该信息提示您如何操作说明)：
==>通道切换按键操作说明：
key W for channel 1 ---- 按 “ W ”  切换到通道1
key E for channel 2 ---- 按 “ E ” 切换到通道2
key R for channel 3 ---- 按 “ R ” 切换到通道3
key S for channel 4 ---- 按 “ S ” 切换到通道4
key D for channel 5 ---- 按 “ D ” 切换到通道5
key F for channel 6 ---- 按 “ F ” 切换到通道6
key Z for channel 7 ---- 按 “ Z ” 切换到通道7
key X for channel 8 ---- 按 “ X ” 切换到通道8
key C for channel 9 ---- 按 “ C ” 切换到通道9
key alt+0 for channel 10 ---- 按 “ alt + 0 ”  切换到通道10
key alt+W for channel 11 ---- 按 “ alt + W ” 切换到通道11
key alt+E for channel 12 ---- 按 “ alt + E ” 切换到通道12
key alt+R for channel 13 ---- 按 “ alt + R” 切换到通道13
key alt+S for channel 14 ---- 按 “ alt + S ” 切换到通道14
key alt+D for channel 15 ---- 按 “ alt + D ” 切换到通道15
key alt+F for channel 16 ---- 按 “  alt + F” 切换到通道16

==>云台控制按键操作说明：
key T for up ----------- 按 “ T ” 控制云台向上转动
key G for down ------ 按 “ G ” 控制云台向下转动
key Y for left ---------- 按 “ Y ” 控制云台向左转动
key H for right -------  按 “ H ” 控制云台向右转动
key U for Z+ ---------- 按 “ U ”控制云台镜头放大
key J for Z- ----------- 按 “ J ” 控制云台镜头缩小
key Q for stop -------  按 “ Q ” 控制云台停止转动
key A for auto -------- 按 “A ” 控制云台自动旋转
key P for preset ----- 按 “ P ” 云台巡航设置(进入该菜单将可以设置相应通道巡航设置和旋转速度设置)
---- Camera ---- 当前显示通道
---- Data ---- 预置点序列号
---- Speed ---- 云台转动速度，范围可在1~30之间选择。
---- Preset ---- 预置点设置
---- Preview ---- 预置点设置预览

『提示』：控制云台操作请使用超级用户。
『备注』：以上控制云台功能需要云台支持，并确认其功能已正常使用。

备注说明：

==>setup the blackberry apn ----  黑莓ANP的设置
       1. open the "Options -> Advanced Options -> TCP/IP" ----  打开选项>高级选项>TCP/IP      
       2. select the "APN Settings Enabled" ----  选择APN启用
       3. APN: (intput the APN according to your network provider) ----  APN(输入的APN是根据您的网
络供应商)。
       4. select the "APN Authentication Enabled" ----  选择APN的身份验证启用。   
       5. Username for APN: (input this according your network provider) ----  APN的用户名(此输入是
根据您的网络供应商)。 
       6. Password for APN: (input this according your network provider) ----  APN的密码(此输入是根
据您的网络供应商)。

测试使用过的手机：

1. 黑莓 8900 ---- 操作系统：BlackBerry OS 4.6.1
2. 黑莓 9000 ---- 操作系统：BlackBerry OS 4.6.0

===========================================================================


                                                                                                                                                 2010-08-12修改