I. IP地址的设置

1. 选择 “ 摄像机搜索软件” 在光盘中，点击安装，会在桌面出现如下快捷方式。

1.1 这个软件是快速设置IP地址的。

2. 填写管理员账号的密码。

3． 你可以通过内网看到摄像机的图像画面了？

II.P2P手机设置（请在 www.tenvis.com/download 下载您需要的手机软件）。

2.1 如果你是android系统的手机。

2.2 请下载 “P2P CAM264” 和 “QR Droid” 软件，在 “Google play”或者”Android market”或者CD.

2.3 如果你是苹果手机系统。

2.4 请下载 “P2P CAM264” 和 “QR Droid” 在苹果的App store.

3.打开这个软件 “P2P Camera 264” 。

3.1 选择添加摄像机。

4. 三种添加摄像机的方法：

4.1 选择 “Scan” 通过扫描二维码自动写入序列号；

4.2 选择“search” 自动搜索到本地摄像机的列表；

4.3 或者“UID”手动写入摄像机序列号；

5.添加就完成了。

6. 通过这样简单的设置，可以看到摄像机了。