;
; VAG-COM label file
;
; Seat Altea/Toledo (5P) / Skoda Octavia II (1Z)
; VW Caddy (2K) / VW Golf/Jetta (1K) / VW Touran (1T)
;
; component: J255 - A/C Heating Electronics (#08) - Climatic
;
; p/n: 1K0 820 047 ???
;
; includes measuring blocks
;
; This file is part of a redirection package,
; make sure you have all of the following files.
;
; 1Z-08.LBL
; 5P-08.LBL
; 1K0-820-047.LBL
;
; by Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com)
;
; last modification: 03/April/2005
;
; ready for VAG-COM 405.0 and above
;
;
;---------------------------------------------------
;
; measuring block informations
;
;---------------------------------------------------
;
;
001,1,Code for,Compressor off
001,2,Engine Speed,,Display Range: 0...10000
001,3,Driving Speed,,Display Range: 0...255
001,4,Standing Time,,Display Range: 0...255
;
002,1,Compressor,Current (actual)
002,2,Compressor,Current (specified)
002,3,Compressor,Rotations,Display Range: 0...10000
002,4,Compressor Load,,Display Range: 0...18
;
003,1,Coolant,Pressure,Display Range: 0...51
003,2,Radiator Fan,Activation (actual)
003,3,Radiator Fan,Activation (spec.)
003,4,Engine Speed,(increase)
;
004,1,Outside Temp.,Unfiltered,Display Range: -50...+63 °C
004,2,Outside Temp.,Regulation,Display Range: -50...+77 °C
004,4,Coolant,Temperature,Display Range: -48...+126 °C
;
005,0,Outlet/Footwell Blower Temperature
005,1,Outlet Blower,Temperature,Display Range: 0...84 °C
005,3,Footwell Blower,Temperature,Display Range: 0...84 °C
;
006,1,Temperature,behind Condenser,Specification: -40...+40 °C
006,2,Interior,Temperature,Display Range: -100...+100 °C
;
007,1,Turbine Voltage,(actual),Display Range: 0...13 V
007,4,System Voltage,(Terminal 30)
;
008,1,Terminal 15
008,3,Signal Famping,,Display Range: 0...100
;
009,1,Avtual Value,Rear Wind. Heater
009,2,Specified Value,Rear Wind. Heater
009,3,PTC Status
009,4,PTC,Specified Value
;
010,1,PTC-Heater,Driver Intention
010,2,Heater OFF
010,3,Parking Heater,Condition
;
011,0,Fresh Air Recirculating Air Flap 
011,2,Specified Value,,Specification: 0...255
;
012,0,Left Temperature Flap
012,1,Current Value,,Specification: 0...255
012,2,Specified Value,,Specification: 0...255
012,3,Cold-Stop,,Specification: 0...255
012,4,Warm-Stop,,Specification: 0...255
;
