;
; VAG-COM label file
;
; Audi A4 (8E) / Audi A6 (4B) / Audi A8 (4D) / VW Passat (3B)
;
; component: J431 - Dynamic head light aim control (#55)
;
; p/n: 4Z7 907 357
;
; includes measuring blocks and coding
;
; by Sebastian Stange
; sebastian@ross-tech.com
;
; last modification: 09/27/2004
;
; requires VAG-COM 402.3 or newer
;
;
;---------------------------------------------------
;
; measuring block informations
;
;---------------------------------------------------
;
;
001,1,Voltage supply,terminal 15
001,2,Light
001,3,Speed
001,4,Acceleration
;
002,1,Voltage level,sensor front,see labelfile
;  0 Volt  => level sensor faulty
; +5 volts => wiring faulty
002,2,Voltage level,sensor rear,see labelfile
;  0 Volt  => level sensor faulty
; +5 volts => wiring faulty
002,3,Actuator motors,activation
002,4,Time constant
;
;
;---------------------------------------------------
;
; Coding informations
;
;---------------------------------------------------
;
;
C0,J431 - Dynamic head light aim control
C1,00001 - A8
C2,00020 - A6 V8
C3,00030 - A6 Allroad
C4,00060 - A4
;
