;
; VAG-COM labelfile
;
; Seat Altea/Toledo (5P) / Skoda Octavia (1Z)
; VW Caddy (2K) / VW Golf/Jetta (1K) / VW Golf Plus (5M) / VW Touran (1T)
;
; component: Radio-/Navigation System (#56)
;
; p/n: 1T0 035 095 ??
;      1Z0 035 194 ??
;
; includes measuring blocks
;
; This file is part of a redirection package,
; make sure you have all of the following files.
;
; 1Z-56.LBL
; 1T0-035-095.LBL
;
; by Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com)
;
; last modification: 03/27/2005
;
; ready for VAG-COM 405.0 and above
;
;
;---------------------------------------------------
;
; Measuring block information
;
;---------------------------------------------------
;
;
001,1,Battery Voltage,(Terminal 30),Specification: 5...18 V
001,3,Input,Telephone-Mute
001,4,Input,Telephone-Mute,CAN-Databus signal (Display Range: on/off)
; 
002,0,Speakers/Line-Out (Front)
002,1,Location/Type
002,2,Condition
002,3,Location/Type
002,4,Condition
;
003,0,Speakers/Line-Out (Rear)
003,1,Location/Type
003,2,Condition
003,3,Location/Type
003,4,Condition
;
004,0,Remote feed Antenna
004,1,Type
004,3,Condition
;
005,1,IF-Output
005,2,IF-Output,Condition
005,3,CD-Changer,Communication
005,4,CD-Changer,Communication,Display Range: OK/n.OK
;
006,0,CAN-Databus Communication
006,1,Instrument Cluster,,Display Range: OK/n.OK
006,2,Telephone,,Display Range: OK/n.OK
006,3,SMLS/MFSW,,Display Range: OK/n.OK
006,4,TV-Tuner,,Display Range: OK/n.OK
;
025,0,Internal malfunctions of control module
;
080,0,Manufacturer work number and identification
; Date of manufacture
; Manufacturer changing status
; Manufacturer test stand no.
; Running manufacturer no.
; e.g. BPA = Bosch factory Ansbach
;
081,0,Vehicle Identification Number (VIN)
; Serial number
; Type test number
;
