;
; VAG-COM label file
;
; VW Caddy (2K) / VW Golf/Jetta (1K) / VW Touran (1T)
; Seat Altea/Toledo (5P) / Skoda Octavia II (1Z)
;
; component: J388 - Door Electronics Rear Left (#62)
;
; p/n: 1K0 959 703 ???
;
; includes measuring blocks
;
; by Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com)
;
; last modification: 03/24/2005
;
; ready for VAG-COM 402.3 and above
;
;
;---------------------------------------------------
;
; measuring block informations
;
;---------------------------------------------------
;
;
001,0,Window Regulator
001,1,Button,Rear Left,Display Range: not operated/autom. open/autom. close/man. open/man. close
001,2,Button,Drivers Door,Display Range: not operated/autom. open/autom. close/man. open/man. close
001,3,Window Regulator,Rear Left,Display Range: Up/Down/Position down/Position up/Excess temperature-shut-off/Pinch protection/End impact
001,4,Thermal Protection,Rear Left,Display Range: Activated/inactive
;
002,1,Window Regulator,Comfort Control,Display Range: open/closed/not operated
002,2,Window Regulator,Enabling,Display Range: Yes/No
002,3,Dimming Value,(Terminal 58d),Display Range: 0...100 %
002,4,Vehicle Speed,,Specification: 0 km/h
;
003,1,Power Supply,(Terminal 30),Specification: 9.0...14.0 V
003,2,Databus,Condition,Specification: Dual Wire | Display Range: Single Wire/Dual Wire
003,3,Ignition,(Terminal 15),Display Range: Terminal 15 on/Terminal 15 off
003,4,S-Contact,,Display Range: operated/not operated
;
004,3,Opening Window,Regulator locally,Display Range: 0...100 %
;
;
;---------------------------------------------------
;
; coding informations
;
;---------------------------------------------------
;
;
C0,J388 - Door Electronics (Rear Left)
C1,+00008 - interior door handle illumination
C2,+00016 - manual-/automatic window run-down function
C3,+00064 - door entry-/warning lamps
C4,+00128 - unknown
;
